华东二赛区苏职大通识赛项PLC-CPU版本更正说明
一、更改内容
1.PLC版本由V2.6更改为V2.9
[image: ]
二、更改设备固件版本步骤
1.右击PLC 单击更改设备
[image: ]
2.右侧控制器选择CPU 1513-1 PN  订货号为6ES7 513-1AL02-0AB0 版本选择V2.9
[image: ]
3.单击确认即可[image: ]
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